Макет должен быть предоставлен в надлежащем виде (допечатная подготовка):

1) Файл должен быть в программе Corel Draw, не старше 14 версии, весь содержащийся текст должен быть в кривых (чтобы макет смог открыться на любом компьютере без искажений), все картинки, все растровые изображения должны быть переведены в цветовую модель CMYK. Не допускается расположение текста и возможных изображений, и других элементом макета к самому краю (со всех четырех сторон). От каждого края иметь запас min 4мм, желательно 5. В ином случае, если расстояние менее 4мм, то расположенные по краю надписи и изображения могут быть зарезаны. 

Пример подготовки АФИШ: если формат А3, то сам размер формата А3 (297x420мм) добавляем по 4 мм с каждого края. Итого: 297+8мм, 420+8 (так как у листа два края), то получаем 305х428, и так для каждого формата афиш начиная от А4, заканчивая А1.
Формат оригинала      допечатн. подготовка           итог

А4= 210х297мм - + 4мм с каждого края = 218х305 мм

А3= 297х420мм - + 4мм с каждого края = 305х428 мм

А2= 420х594мм - + 4мм с каждого края = 428х602 мм

А1= 594х841мм - + 4мм с каждого края = 602х849 мм
Для макетов иной печатной продукции (визитки, буклеты, флаеры, блокноты, листовки, дипломы, сертификаты), все кроме афиш имеет свой стандартный допечатный вид, использующийся во многих типографиях:

От каждого края иметь запас min 2мм (например: стандартная визитка размером 90х50мм). При допечатной подготовки с каждого края добавляем мин запас по 2 мм (можно не больше 4мм, но не меньше 2мм!), так как у визитки четыре края, то 90+(2+2) = 94мм и 50+(2+2) = 54мм. В допечатной подготовке визитка должна иметь размер 94х54мм, никаких 94,102х54,001 быть не должно, внимательно смотрите края области, чтобы за их пределы не выходили иные не всегда заметные детали самой визитки. P.S. Если макет изготавливается в программе Сorel, то проверяйте свой макет (его точные размеры) во вкладке Вид/режим каркас. Точно такое же примечание 2мм действует для всех видов печатной продукции за исключением афиш. 
2) Если же по каким-то причинам невозможно изготовление в программе Corel и предоставление формата CDR не старше версии 14, то допускается прием файлов созданных в программе Photoshop форматов PSD, TIFF (CMYK, RGB) с разрешением 300dpi до формата А0, так как для наружной рекламы (баннеры, растяжки) используется разрешение менее чем 300dpi (только CMYK для офсета, флекса печати, для цифровой печати формата А3 допускается TIFF (RGB) при письменном согласовании цетопробы макета между заказчиком и исполнителем, но за качество печатаемой продукции вида TIFF (RGB) изготовитель ответственности не несет), для всех вышеизложенных форматов допускаются вышеизложенные требования к допечатной подготовке (соблюдение краев и разрешение 300dpi).
3) Макеты вида файлов PDF, допускаются в случае соблюдения вышеизложенных требований к допечатной подготовке (соблюдение краев) и переводом текста в кривые. (Пример: сохраняя файл из любой программы переведите текст в кривые, изображение (каковые могут присутствовать) растрируйте СMYK, при ВОЗМОЖНОСТИ сгруппировывайте все используемые объекты макета, чтобы они не рассыпались в случае монтажа для печати. Так как вся печатная продукция печатается в основном из Corel. 
4) Макет допускается в формате JPG при условиях: 1) файл изготавливаемого макета должен соответствовать печатному размеру (если это А3, то из создаваемой программы файл экспортируется как формат А3 и выше, но не меньше чем сам А3 и качествам не менее 300dpi. В ином случае, если файл формата А3, но сохраненном в формате А5 с разрешением 150dpi, исполнитель за качество продукции ответственность не несет. Дополнительные корректировки к данному типу файла почти не допускаются (по усмотрению художника), так как JPG не относится к типу редактируемых файлов.

5) Возможен, но крайне нежелателен тип файла AI, EPS (не старше 13 версии) при корректном сохранении: чтобы не слетали шрифты, не было искажений векторных изображений, грамотная допечатная подготовка с учетом краев и цветовой модели, при письменном согласовании печатного макета с двух сторон (со стороны заказчика и изготовителя), в ином случае изготовитель за качество печати ответственности не несет. Возможен экспорт из данного типа программы AI в вышеперечисленные форматы. 
6) Текст (допечатная подготовка) используемый в макетах: не должен быть менее 6п. в ином случае он не читаем и должен быть переведен в кривые (для определенных типов файлов). 
7) Сроки предоставления макета: файл должен быть предоставлен не менее чем за 4 дня до размещения на рекламных установках и должен соответствовать вышеперечисленным требованиям. В ином случае за качество и сроки изготовления заказчик ответственности не несет, согласно составленному договору. 

Всю интересующую информацию и консультацию можно получить по телефону 237-30-66 с пн-чт с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) и пт с 8.00 до 16.00. 
